


Инструкция по настройкам модема МА670V3

(двухдиапазонный, совместимость ZTE)

**MA670V3: Настройка точки доступа Wi-Fi**

**ШАГ1**: Необходимо зайти в настройки модема (предварительно перезагрузив модем по питанию):

Для входа в настройки модема МА670V3 необходимо ввести в адресной строке браузера IP-192.168.1.1


**ШАГ2:** Ввести *UserName*: user и *Password*: user


После первого входа предлагает сменить логин и пароль.

\*Для входа в расширенные настройки\*  
*логин*: Administrator  
*пароль*: qazwsx

После первого входа предлагается сменить логин и пароль.

**ШАГ3**: Для активации и редактирования точки Wi-Fi необходимо перейти **во вкладку «WLAN»** выбрать настройку **«wlan0(2,4GHz)»** или **«wlan1(5GHz)», убрать** отметку возле первого пункта **«Disable WLAN Interface»,** после этого поля станут доступными для редактирования.



**ШАГ4**:Сменить название сети Wi-Fi можно через вкладку **«Basic Settings»** строка SSID, после редактирования необходимо **сохранить** обновленные настройки с помощью кнопки **«Apply Changes».**

**ШАГ5:** Смена пароля от сети Wi-Fi производится через **вкладку «Security» строка «Pre-Shared Key»**, после редактирования также необходимо **сохранить** обновленные настройки с помощью кнопки **«Apply Changes».**

